**پیوست ‏(2)**

**مقررات مربوط به مشخصات کالا**

**یادداشت­های تفسیری پیوست ‏(2)**

در این پیوست:

1- اولین ستون این فهرست شامل عناوین اصلی است و ستون دوم برای شرح محصولات در نظر گرفته شده است. کالاها در این فهرست فقط از طریق کد سیستم هماهنگ شدۀ کالاها مشخص می­شوند. نام کالاها فقط برای سهولت بیشتر است.

2-"عنوان" به معنی یک عنوان از سیستم هماهنگ شده است (4 رقمی)؛

" VAC X%% محتوای ارزش افزوده" به معنی آن است که محتوای ارزش افزوده که با استفاده از فرمول مندرج در ماده 6. 5، محاسبه می­شود کمتر از (X) درصد نبوده و فرایند تولید کالاهای نهایی در یک طرف انجام شده است؛

"سی‏سی" یعنی تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید کالاهای نهایی دستخوش تغییر در طبقه­بندی تعرفه­ای درسطح 2 رقمی سیستم هماهنگ شده شده است؛

3- الزام به تغییر در طبقه­بندی تعرفه باید فقط در مورد مواد فاقد مبدأ اعمال شود.

4- معیارهای مبدأ مشخص شده در ستون سوم فهرست حداقل الزامات برای عملیات تولید را مشخص می­کند. هرگونه محتوای بیش­تر در عملیات تولید که فراتر از حداقل الزامات باشد نیز باید منجر به اعطای وضعیت مبدأ شود.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| کد تعرفه  | توصیف  | معیار مبدأ |
| 7303.00 | لوله­ها و پروفیل­های توخالی از چدن  | سی‏سی |
| 04/73 | لوله­ها و پروفیل­های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن)  | سی‏سی |
| 05/73 | سایر لوله­ها (مثلاً جوش داده شده، پرچ یا به طریق مشابه مسدود شده) با سطح مقطع عرضی مدور که قطر خارجی آن بیش از 4/406 میلی­متر باشد از آهن یا از فولاد  | سی‏سی |
| 06/73 | سایر لوله­ها و پروفیل­های توخالی (مثلاً با درز باز یا جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده) از آهن یا از فولاد  | سی‏سی |
| 07/73 | لوازم یا اتصالات لوله­کشی (مثلاً بست، زانویی، مهره و ماسوره) از آهن یا از فولاد | سی‏سی |
| 02/87 | وسایل نقلیۀ موتوری برای حمل و نقل ده نفر یا بیشتر با راننده  | محتوای ارزش افزوده معادل 50%، مشروط بر آن که عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد : - جوشکاری بدنه (کابین) یا تولید بدنه (کابین) به هر طریقی در صورت استفاده از فناوری­هایی که شامل عملیات جوشکاری در تولید بدنه (کابین) نباشد - نقاشی بدنه ( کابین)- نصب موتور ( برای وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی از نوع هیبریدی )- نصب موتور الکتریکی کششی (ژنراتورها، الکترو موتورها) ( برای وسایل نقلیه موتوری الکتریکی یا هیبریدی)- نصب گیربکس - نصب صندوق و کاپوت (برای وسایل نقلیۀ موتوری الکتریکی یا هیبریدی و وسایل نقلیۀ موتوری با موتورهای احتراق دارای شمعک داخلی)- نصب سیستم گاز و ترمز - نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز(برای وسایل نقلیۀ موتوری با موتور احتراق دارای شمعک داخلی)- تشخیص و تنظیم موتور - کنترل سیستم ترمز - کنترل سطح اختلال رادیویی و استانداردهای تناسب الکترو­مغناطیسی (برای وسایل نقلیۀ موتوری الکتریکی یا هیبریدی )- تست کنترل وسیلۀ نقلیۀ موتوری نهایی تولیدی |
| 03/87 | اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیۀ موتوری که اساساً برای حمل ونقل اشخاص طراحی شده­اند ( غیر از موارد مشمول شماره 87.02). همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن و کورسی  | محتوای ارزش افزوده معادل 50%، مشروط بر آن که عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد : - جوشکاری بدنه (کابین) یا تولید بدنه (کابین) به هر طریقی، در صورت استفاده از فناوری­هایی که شامل عملیات جوشکاری در تولید بدنه ( کابین) نباشد - نقاشی بدنه ( کابین)- نصب موتور ( برای وسایل نقلیۀ با موتور احتراق داخلی از نوع هیبریدی )- نصب موتور الکتریکی کششی (ژنراتورها، الکترو موتورها) ( برای وسایل نقلیۀ الکتریکی یا هیبریدی)- نصب گیربکس- نصب صندوق و کاپوت (برای وسایل نقلیۀ الکتریکی یا هیبریدی و وسایل موتوری با موتورهای احتراق دارای شمعک داخلی)- نصب سیستم گاز و ترمز - نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (برای وسایل نقلیۀ موتوری با موتور احتراق دارای شمعک داخلی)-تشخیص و تنظیم موتور -کنترل سیستم ترمز -کنترل سطح اختلال رادیویی و استانداردهای تناسب الکترو­مغناطیسی (برای وسایل نقلیۀ موتوری الکتریکی یا هیبریدی )-تست کنترل وسیلۀ نقلیۀ موتوری نهایی تولیدی |
| 04/87 | وسایل نقلیۀ موتوری برای حمل و نقل کالا  | محتوای ارزش افزوده معادل40 %، مشروط بر آن که عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد : -جوشکاری بدنه (کابین) یا تولید بدنه (کابین) به هر طریقی، در صورت استفاده از فناوری­هایی که شامل عملیات جوشکاری در تولید بدنه (کابین) نباشد - نقاشی بدنه ( کابین)- نصب موتور ( برای وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی و هیبریدی )- نصب موتور الکتریکی کششی(ژنراتورها، الکترو موتورها) ( برای وسایل نقلیۀ موتوری الکتریکی یا هیبریدی)- نصب گیربکس - نصب صندوق و کاپوت (برای وسایل نقلیۀ الکتریکی موتوری یا هیبریدی و وسایل موتوری با موتورهای احتراق دارای شمعک داخلی)- نصب سیستم گاز و ترمز نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز(برای وسایل نقلیۀ موتوری با موتور احتراق دارای شمعک داخلی)- تشخیص و تنظیم موتور - کنترل سیستم ترمز - کنترل سیستم سطح اختلال رادیویی و استانداردهای تناسب الکترو­مغناطیسی (برای وسایل نقلیۀ موتوری الکتریکی یا هیبریدی)- تست کنترل وسیله نقلیۀ نهایی تولیدی |

# پیوست (3)

|  |  |
| --- | --- |
| 1- صادرکننده (نام تجاری، نشانی و کشور) | 4- شماره....موافقتنامه تجارت آزاد ایران - اوراسیاگواهی مبدأفرم سی‏تی-3 ‏صادر شده در....(کشور)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_برای تسلیم به(کشور)  |
| 2- واردکننده/گیرنده ( نام تجاری و نشانی، کشور) |
| 3- وسایل حمل و مسیر (تا حدی که معلوم است)  | 5- برای استفاده رسمی |
| 6- تعداد اقلام | 7- تعداد و نوع بسته­ها | 8- شرح کالا  | 9- معیار مبدأ | 11- مقادیر کالاها | 11- شماره و تاریخ فاکتور |
|  |  |  |  |  |  |
| 12- تاییدیهبر اساس کنترل­های انجام شده بدین وسیله تأیید می­گردد که اظهارنامۀ متقاضی صحیح است.محل... تاریخ ... امضا ... مهر | 13- اظهاریۀ صادرکننده:اینجانب امضا کنندۀ زیر اعلام می­دارم که جزئیات فوق صحیح است: تمامی کالاها در کشور تولید شده­اند.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (کشور)و این که آن­ها با قواعد مبدأ موضوع فصل 6 (قواعد مبدأ) موافقتنامۀ تجارت آزاد ایران-اوراسیا مطابقت دارد:الف)ب)محل... تاریخ ... امضا ... مهر |

|  |
| --- |
| برگه­های اضافی گواهی مبدأ فرم شماره سی‏تی-3 ‏  |
| 6- تعداد اقلام | 7- تعداد و نوع بسته­ها | 8- شرح کالاها | 9- معیار مبدأ | 11- مقدار کالاها | 11- شماره و تاریخ فاکتور |
|  |  |  |  |  |  |
| 12- تاییدیهبر اساس کنترل­های انجام شده بدین وسیله تأیید می­گردد اظهارنامۀ متقاضی صحیح است.محل... تاریخ ... امضا ... مهر | 13- اظهاریۀ صادرکننده:اینجانب امضا کنندۀ زیر اعلام می­دارم که جزئیات فوق صحیح است: تمامی کالاها در کشور تولید شده­اند.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(کشور) و این که آن­ها با قواعد مبدأ موضوع فصل 6 (قواعد مبدأء) موافقتنامۀ تجارت آزاد ایران-اوراسیا مطابقت دارند:پ)ت)محل... تاریخ ... امضا ... مهر |

**دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدأ (فرم سی‏تی-3 ‏)**
گواهی مبدأ (فرم سی‏تی-3) و برگه های اضافی آن باید در کاغذ رنگی در اندازه « ایزو آ 4 » بر طبق نمونه نشان داده شده در این پیوست باشد و باید به زبان انگلیسی تهیه گردد.

جاهای استفاده نشده در خانه‏های 6 تا 11 باید برای جلوگیری از هر گونه اضافه نمودن بعدی قلم زده شود.

گواهی مبدأ باید:

الف) در یک نسخۀ کاغذی و مطابق با متن نمونۀ تنظیم شده در این پیوست و به زبان انگلیسی چاپ شود.

 ب) حاوی حداقل اطلاعات مورد نیاز در خانه‏های 1، 2، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 باشد؛

پ) متضمن امضا از امضاکنندۀ مجاز و مهر رسمی نهاد مجاز و ویژگی­های امنیتی باشد. امضا باید با دست خط و مهر رسمی نیاید چاپی باشد.

1- در خانۀ‏ 1: جزئیات صادرکنندۀ کالا ازجمله: نام تجاری، نشانی و کشور وارد شود.

2- در خانۀ ‏2: جزئیات مربوط به واردکنندۀ کالا (اجباری) و گیرنده (چنانچه معلوم باشد)، همچون نام تجاری، نشانی و کشور وارد شود.

3- در خانۀ‏ 3: جزئیات حمل، تا جایی که معلوم است، از قبیل تاریخ حرکت (ارسال)؛ وسایل حمل (کشتی، هواپیما، و غیره)؛ محل تخلیه (بندر، فرودگاه) وارد شود.

4- در خانۀ‏ 4: جزئیات شمارۀ مرجع منحصر به فرد، کشور صادرکننده و کشوری که به آنجا ارایه می­گردد، وارد شود.

5- در خانۀ‏ 5: عبارات زیر را وارد کنید:

"شماره و تاریخ نسخۀ المثنی گواهی مبدأ" در صورت جایگزینی با گواهی مبدأ اصلی.

"شماره و تاریخ صدور گواهی مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین" در صورت جایگزینی گواهی مبدأ اصلی.

"صادر شده به صورت عطف به ماسبق" در موارد استثنایی، در مواردی که گواهی مبدأ پیش یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد.

6- در خانۀ‏ 6: تعداد اقلام وارد شود.

7- در خانۀ‏ 7: تعداد و نوع بسته­ها وارد شود.

8- در خانۀ‏ 8: شرح مفصلی از کالاها و، در صورت امکان، مدل و نام برند تجاری به صورتی که قابل شناسایی باشند وارد شود.

9- در خانۀ‏ 9: معیارهای مبدأ برای تمام کالاها به شیوه زیر در جدول وارد شود:

|  |  |
| --- | --- |
| معیار مبدأ | در خانه‏ 9 درج کنید |
| الف) کالاهایی که به نحو موضوع ماده 6. 4 این موافقتنامه در یک طرف به طور کامل به دست آمده یا تولید شده است. | دبلیو اُ |
| ب) کالاهایی که کلاً در سرزمین یک یا هر دو طرف و منحصراً با استفاده از مواد دارای مبدأ از یک یا دو طرف تولید شده است. | پی ایی |
|  تولید شده در قلمرو یک طرف با استفاده از مواد فاقد مبدا که محتوای ارزش افزوده یک طرف کمتر از 50 درصد از ارزش EXW نباشد. | VAC X %\* |
| پ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ و احراز الزامات مشخص شده در پیوست (2) این موافقتنامه در سرزمین هر طرف تولید شده است. | پی اِس آر  |

\* باید به درصد محتوای ارزش افزوده محاسبه شده مطابق با ماده 5.6 این موافقتنامه اشاره گردد.

10- خانۀ‏ 10: کمیت کالا شامل وزن ناخالص (کیلوگرم) یا معیارهای اندازه گیری دیگر (عدد، لیتر و غیره) وارد شود. وزن واقعی کالاهای تحویل شده نباید از 5 درصد از وزن مشخص شده در گواهی مبدأ بیشتر باشد.

11- خانۀ‏ 11: شماره(ها) و تاریخ(های) فاکتور(ها) تسلیم شده به نهاد مجاز برای صدور گواهی مبدأ وارد شود.

12- خانۀ‏ 12: مکان و تاریخ صدور گواهی مبدأ، امضای امضا کنندۀ مجاز و اثر مهر نهاد مجاز وارد شود.

13- خانۀ‏ 13: مبدأ کالاها (در یک طرف - جمهوری اسلامی ایران، در طرف دیگر - دولت عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا)، مکان و تاریخ اظهارنامه، امضا و اثر مهر متقاضی وارد شود.